KNX UP-Medienkoppler (Medienkoppler TP-RF KNX)

KNX UP-Medienkoppler, verbindet KNX RF-Geräte einer Funklinie mit dem KNX-Bus Twisted Pair, die Spannungsversorgung erfolgt über KNX-Busspannung, unterstützt Longframes für „KNX Secure“ und ermöglicht parallel den schnelleren Download großer Applikationen, Reichweiten von max. 30 m innerhalb des Gebäudes sind möglich, verfügt über eine Repeater-Funktion, d. h. empfangene Telegramme werden erneut gesendet um die Reichweite zu erhöhen

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: Medienkoppler TP-RF KNX
Bestell-Nr.: 9070868

Einheit: ST
