
	
	                                                               


	
Ausschreibungstext 
Bewegungsmelder theMura S180-100 2W B UP
Bestell-Nr. Weiß: 		2060770

Merkmale: 
· Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Wandmontage in UP-Dose
· Abdeckung im Theben-Design
· Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung in Kombination mit einem Treppenlicht-Zeitschalter von Theben (nur 4-Leiter-Schaltung) 
· Erfassungsbereich rechteckig 170°, max. 14 m x 17 m
· Bereichseinschränkung im Lieferumfang
· Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet
· Integrierter Taster (deaktivierbar)
· Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-In Funktion
· Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter, Nachlaufzeit wird am Treppenlicht-Zeitschalter eingestellt
· Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit 
· Testbetrieb zur Überprüfung vom Erfassungsbereich
· Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 		230 V AC
Frequenz: 			50 - 60 Hz
Eigenverbrauch: 		ca. 0.4 W
Erfassungsbereich radial: 	12 x 10 m
Erfassungsbereich tangential: 	14 x 17 m
Montagehöhe Mh: 		0,8 – 1,2 m
Helligkeitsschaltwert: 		5 – 1000 Lux
Nachlaufzeit Licht: 		Impuls, Nachlaufzeit wird am Treppenlicht-Zeitschalter eingestellt
Schutzart: 			IP 20
Betriebstemperatur: 		-15° C bis +45° C
Abmessungen: 			85 x 85 mm, Einbautiefe 37 mm
Montage: 			Wandeinbau in UP-Dose Gr.1














Optionales Zubehör:


Abdeckung theMura FED WH
Farbe Weiss, Design passend zu Feller EDIZIOdue
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070786


Abdeckung theMura LM WH
Farbe Weiss, Design passend zu Legrand Mosaic
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070787


Abdeckung theMura BJBSI WH
Farbe Weiss, Design passend zu BJE balance SI
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070788


Abdeckung theMura JAS WH
Farbe Weiss, Design passend zu Jung AS 500
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070789


Abdeckung theMura MMP WH
Farbe Weiss, Design passend zu Merten M-Plan
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070790


Abdeckung theMura GS WH
Farbe Weiss, Design passend zu Gira Standard 55
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070791


Abdeckung theMura BS WH
Farbe Weiss, Design passend zu Berker S.1
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070792


Abdeckung theMura Theben WH
Farbe Weiss, Theben-Design
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070798




ELPA 1
Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch
Bestell-Nr.:			0010002


ELPA 3
Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch
Bestell-Nr.:			0030002


ELPA 6
Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch
Bestell-Nr.:			0060002


ELPA 6 plus
Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch
Bestell-Nr.:			0060003


ELPA 8
Treppenlicht-Zeitschalter, elektromechanisch
Bestell-Nr.:			0080002


ELPA 041
Unterputz Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch
Bestell-Nr.:			0410002


ELPA 047
Unterputz Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch
Bestell-Nr.:			0470002
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