
	
	                                                               


	
Texte de soumission 
Détecteur de mouvement/de présence 
theMura S180 Slave UP WH
N° de réf. blanc : 		2060660

Caractéristiques : 
· Détecteur de mouvement/de présence passif infrarouge pour montage mural dans un boîtier encastré
· Cache dans le style de Theben
· Appareil esclave pour l'extension de la zone de détection des détecteurs theMura
· Zone de détection rectangulaire 170°, max. 14 x 17 m
· Limitation des zones comprise dans le contenu de livraison
· Bouton-poussoir intégré (désactivable)
· Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique commutable (à régler via le maître)
· Fonction d'éclairage d'escalier (à régler via le maître)
· Fonction longue durée (à régler via le maître)
· Mise en service immédiate grâce aux préréglages effectués en usine 
· Mode test pour vérifier la zone de détection

Caractéristiques techniques :
Tension de service : 		230 V CA
Fréquence : 			50 - 60 Hz
Propre consommation : 	Env. 0,4 W
Zone de détection radiale : 	12 x 10 m
Zone de détection tangentielle : 	14 x 17 m
Hauteur de montage Mh : 	0,8 – 1,2 m
Indice de protection : 		IP 20
Température de service : 	-15 °C à +45 °C
Dimensions : 			85 x 85 mm, profondeur de montage 37 mm
Montage : 			Pose murale dans boîtier encastré taille 1
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