
	
	                                                               


	
Testo d'appalto 
Rivelatori di movimento theMura S180-100 UP WH
N. d'ordine Bianco: 			2060650

Caratteristiche: 
· Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a parete in scatola a incasso
· Copertura con design Theben
· Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione 
· Range di rilevamento rettangolare 170°, max. 14 m x 17 m
· Limitazione del range compreso nella fornitura
· Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
· Pulsante integrato (disattivabile)
· Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico
· Funzione luce scala
· Funzione di temporizzazione lunga
· Valore di commutazione della luminosità regolabile, funzione di apprendimento
· Funzione ad impulso per temporizzatore luce scala
· Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica 
· Modalità di test per la verifica del range di rilevamento
· Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave

Dati tecnici:
Tensione d'esercizio: 			     230 V AC
Frequenza: 				     50 - 60 Hz
Consumo proprio: 			     ca. 0.4 W
Range di rilevamento radiale: 		     12 x 10 m
Range di rilevamento tangenziale: 	     14 x 17 m
Altezza di montaggio Mh: 		     0,8 - 1,2 m
Canale A luce: 	Relè, 1 contatto di chiusura 230 V / 10 A, 2300 W oppure 1150 VA (cos ϕ = 0.5)
Potenza di commutazione LED < 2 W:     tip. 40 W
Potenza di commutazione LED > 2 W:     tip. 450 W
Valore di commutazione della luminosità:   5 – 1000 Lux
Tempo di coda luce: 			     10 s – 30 min, impulso
Classe di protezione: 			     IP 20
Temperatura d'esercizio: 		     da -15° C a +45° C
Dimensioni: 				     85 x 85 mm, profondità d'integrazione 37 mm
Montaggio: 				     a parete in scatola a incasso gr.1







Accessori opzionali:

Ampliamento del range di rilevamento tramite apparecchio slave:
N. d'ordine Bianco: 		2060660 (theMura S180 Slave UP WH)
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