Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, Aufbau-Lichtsensor (LUNA 108 plus AL)

Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 TE, separater Aufbau-Lichtsensor, Schaltverzögerung, Schwellwert und Ausgangs-LED Anzeige

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 108 plus AL
Bestell-Nr.: 1080910

Einheit: ST
