LUXORliving-Tastsensor mit 4 Tasten und 4 Status-LEDs, integrierter Temperatursensor (LUXORliving iON4)

LUXORliving-Tastsensor mit 4 Tasten und 4 Status-LEDs mit integriertem Temperatursensor, Steuerung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Szene im LUXORliving-System, Mehrfarbige Status-LEDs , Automatische Helligkeitsregelung der Status-LEDs in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit, Integrierter Temperatursensor für Raumtemperaturregelung mit LUXORliving Heizungsaktoren, Montage von zwei iON Tastsensoren auf Standard-Doppeldose mit Zubehör möglich (Norm-Kombinationsabstand 71 mm), Transparente Abdeckung für individuelle Beschriftung im Lieferumfang

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

[bookmark: _Hlk113022299]Fabrikat: Theben

Farbe: Weiß
Typ: LUXORliving iON4
Bestell-Nr.: 4800414

[bookmark: _Hlk113022202]Farbe: Schwarz
Typ: LUXORliving iON4 BK
Bestell-Nr.: 4801414

Farbe: Silber
Typ: LUXORliving iON4 SR
Bestell-Nr.: 4802414

Einheit: ST
