Betriebsstundenzähler mit Stecksockel, Schnellbefestigung, 10-80 V DC (BZ 142-3 DC)

Betriebsstundenzähler; 48 x 48mm Frontplatte; Stecksockel mit Schnellbefestigung; Einbauausschnitt 46 x 46 mm; Zählwerk bis 99 999,99 Stunden; Betriebsspannung 10 - 80 VDC

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen
...

Fabrikat: Theben

Typ: BZ 142-3 DC
Bestell-Nr.: 1420823

Einheit: ST

