
	
	                                                               


	
Ausschreibungstext 
Präsenzmelder theMura S180 KNX UP WH
Bestell-Nr. Weiss: 		2069650


Merkmale: 
· Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder KNX für Wandmontage in UP-Dose
· Abdeckung im Theben-Design
· Durch Zubehör passend in viele gängige Schalterprogramme
· KNX Data Secure
· Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK
· Schalten
· Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss
· Erfassungsbereich rechteckig 170°, max. 14 m x 17 m
· Bereichseinschränkung im Lieferumfang
· 1 Kanal Licht C1 mit 1 Lichtmessung
· 1 Kanal HKL C4
· Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet
· Integrierter, freiparametrierbarer Taster (deaktivierbar)
· Betrieb als Voll- oder Halbautomat, automatisches Umschalten auf Halbautomat bei Nacht möglich
· Helligkeits-Schaltwert in Lux einstellbar über Potentiometer (nur Tag), Parameter oder Objekt
· Teach-In Funktion
· Nachlaufzeit Licht einstellbar über Potentiometer (nur Tag), Parameter oder Objekt
· Tag-/Nacht-Umschaltung mittels Telegramm
· Manuelle Übersteuerung mittels integriertem Taster oder Telegramm
· Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
· Rote LED steuerbar mittels Objekt
· 3 Logikkanäle (UND/ODER/XOR)
· Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich 
· Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave- oder Master/Master)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 			Busspannung KNX, max. 32 V
Eigenverbrauch: 			< 10 mA (typisch)
Erfassungsbereich radial: 		12 x 10 m
Erfassungsbereich tangential:		14 x 17 m
Empfohlene Montagehöhe Mh:	0,8 – 1,2 m
Helligkeits-Sollwert: 			5 – 3000 Lux
Nachlaufzeit Licht: 			30 s – 60 min
Einschaltverzögerung HKL: 		10 s – 30 min / inaktiv
Nachlaufzeit HKL: 			10 s – 120 min
Schutzart: 				IP 20
Betriebstemperatur: 			-15° C bis +45° C
Abmessungen: 				85 x 85 mm, Einbautiefe 24 mm
Montage: 				Wandeinbau in UP-Dose Gr. 1

Optionales Zubehör:
Ausgleichsrahmen 45A FEED WH
Farbe Weiss, Design passend zu Feller EDIZIOdue
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070786


Adapter 45A LEMO WH
Farbe Weiss, Design passend zu Legrand Mosaic
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070787


Ausgleichsrahmen 45A BJBA WH
Farbe Weiss, Design passend zu BJE balance SI
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070788


Ausgleichsrahmen 45A BJRE WH
Farbe Weiss, Design passend zu BJE Reflex SI
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070754


Ausgleichsrahmen 45A JUAS WH
Farbe Weiss, Design passend zu Jung AS 500
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070789


Ausgleichsrahmen 45A MEMP WH
Farbe Weiss, Design passend zu Merten M-Plan
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070790


Ausgleichsrahmen 45A GIST WH
Farbe Weiss, Design passend zu Gira Standard 55
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070791


Ausgleichsrahmen 45A BESI WH
Farbe Weiss, Design passend zu Berker S.1
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070792
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