KNX-Jalousieaktor 4-fach, Erweiterungsgerät MIX2 (JME 4 T KNX)

EIB/KNX-Jalousieaktor, 4-fach Antriebssteuerung, Erweiterungsgerät, Reiheneinbaugerät, Breite 72 mm (4 TE), zur Erweiterung mit JMG 4 T KNX auf bis zu 12 Kanäle oder kombinierbar mit anderen Geräten der  MIX2-Serie, Relaisausgänge für vier Antriebe, Antriebe: z. B. für Jalousien, Rollladen, Markisen, manuelle Bedienung am Gerät, Schlupfkorrektur, Antrieb frei parametrierbar, Handschalter AUF/AB und LEDs, 4 Schließer 6A/250V

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen


Fabrikat: Theben

Typ: JME 4 T KNX
Bestell-Nr.: 4930255

Einheit: ST
