**Digitale Zeitschaltuhr, Jahres- und Astro-Programm, 4 Kanäle, App-Programmierung per BLE, DCF oder GNSS/GPS möglich (TR 644 top3 BLE RC)**

Digitale Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 4 Kanäle, Jahres- und Astro-Programm, DCF- oder GNSS/GPS-Funksteuerung mit externer Antenne möglich, App-Programmierung durch integriertes BLE-Modul, umfangreiche Jahresuhrfunktionen, astronomische Schaltfunktion (automatische Berechnung der Sonnenauf- und Untergangszeiten für das ganze Jahr), Astro je Kanal auswählbar „3 Astrobereiche: Sonnenuntergang, Dämmerung, Dunkelheit, Offset zum Anpassen der Sonnenauf- und Untergangszeiten, Earth Hour vorprogrammiert bis 2044, 4 externe Eingänge, Sonder-/Impuls- und Zyklusprogramm, Breite 4 TE, 600 Watt LED-Leistung mit Nulldurchgangsschaltung, 800 Ampere/200 Mikrosekunden Einschaltstrom, 0,5 Watt Stand-by Leistung, 10 Jahre Gangreserve, DuoFix Steckklemmen, vorprogrammierte Sommer-/Winterzeitumstellung, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung, Integrierter Betriebsstundenzähler, Betriebsspannung 110-230 V AC, 800 Speicherplätze

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: TR 644 top3 BLE RC

Bestell-Nr.: 6440330

**Einheit: ST**