Reiheneinbau-Schaltuhr 24 Std., Steckreiter, Gangreserve, 3TLE (SUL 188 g)

Reiheneinbau-Schaltuhr ca. 3 Tage Gangreserve; Breite 52,5 mm; 24 Std.-Segment-Programm; kürzeste Schaltzeit 30 Min.; 2 Wechsler 10 A/250 V~; Klarsichtabdeckung  plombierbar.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen
...

Fabrikat: Theben

Typ: SUL 188 g
Bestell-Nr.: 1880033

Einheit: ST

