**8-Kanal KNX Zeitschaltuhr mit Jahres- und Astro Programm DATA Secure
TR 648 top3 RC KNX 6489130**

8-Kanal KNX Zeitschaltuhr mit Jahres- und Astro Programm

integriertes Bluetooth Modul

Einfache Programmierung per App für Android, iOS, oder Windows PC

Zusätzlich Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte

Zeitsynchronisation durch Anschluss einer externen DCF- oder GNSS-Antenne

Bei Verwendung einer GNSS Antenne zusätzlich Positionsbestimmung für Astro-Programm

8 Zeitschaltkanäle, 4 Schwellwertkanäle, 6 Logikkanäle

Unterstützung aller gängigen DPT’s wie z.B. Farbtemperatur, RGBW, Prozentwert...

Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure

Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: KNX

Stromaufnahme: <10mA

Zusätzliche Versorgungsspannung bei Verwendung einer Antenne 110-240V AC

Montageart: DIN-Schiene, 3 Teilungseinheiten

Schutzklasse: II

Fabrikat: Theben

Typ: TR 648 top3 RC KNX

Artikel-Nr.: 6489130

E-Nummer CH:
E-Nummer NOR:
E.Nummer SE:

Einheit: ST

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Verfügbares Zubehör:
Antenne RC-DCF, Artikel-Nr. 9070410

Antenne RC-GNSS, Artikel-Nr. 9070823

Antenne RC-GNSS R, Artikel-Nr. 9070807