**Tasterschnittstelle 2-fach KNX
LUXORliving T 2.1 4800403**

2-fach Tasterschnittstelle zur Verwendung in LUXORliving oder KNX Anlagen

Zur Inbetriebnahme mit LUXORplug oder der ETS

Zum Einbau in Auf- oder Unterputzdosen

Zur Verwendung zum Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung oder Temperaturerfassung

Anschließbare Leitungslänge bis zu 30 m

Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: KNX

Stromaufnahme: <10mA

Anzahl Ein-/Ausgänge: 2

Montageart: Unterputz oder in Aufputzdose

Anschlussart: Anschlussdrähte 250mm lang mit Aderendhülse

Schutzklasse: III

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving T2.1

Bestell-Nr.: 4800403

E-Nummer CH:
E-Nummer NOR:
E.Nummer SE:

Einheit: ST

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Verfügbares Zubehör:
Temperatursensor UP 9070496
Temp.-Sensor RAMSES IP65 9070459

Fußbodensensor 9070321

Anlege-Temperatursensor 9070489