Minuterie installée en série, programme sur 7 jours, segments, réserve de marche, 1 mod. (MEM 190 a)

Minuterie installée en série avec réserve de marche de près de 3 jours ; largeur de 17,5 mm ; programmes à segments de 7 jours ; intervalle de commutation minimal : 2 h ; interrupteur permanent MARCHE/ARRÊT ; 1 contact à fermeture 16 A/250 V~ ; couvercle transparent plombable.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation
...

Fabricant : Theben

Type : MEM 190 a
N° de réf. : 1900001

Conditionnement : à la pièce

