Minuterie installée en série, programme sur 24 heures, cavalier enfichable, réserve de marche, 3 mod. (SUL 188 g)

Minuterie installée en série avec réserve de marche de près de 3 jours ; largeur de 52,5 mm ; programmes à segments de 24 heures ; intervalle de commutation minimal : 30 min. ; 2 inverseurs 10 A/250 V~ ; couvercle transparent plombable.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation
...

Fabricant : Theben

Type : SUL 188 g
N° de réf. : 1880033

Conditionnement : à la pièce

