Minuterie installée en série, programme sur 24 heures et 7 jours, cavalier enfichable, réserve de marche, 3 mod. (SUL 188 hw)

Minuterie installée en série sans réserve de marche ; largeur de 52,5 mm ; programmes de 24 heures et 7 jours ; intervalle de commutation minimal : 45 min./12 h ; 2 inverseurs 10 A/250 V~ ; couvercle transparent plombable.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation
...

Fabricant : Theben

Type : SUL 188 hw
N° de réf. : 1880108

Conditionnement : à la pièce

