Horloge montée en série, 24h, segments, 3 UD (SYN 161 d)

Horloge montée en série sans réserve de marche ; largeur 52,5 mm ; programmation 24 h ; période de commutation minimale 15 min. ; aiguilles des heures pour l'affichage de l'heure et détection 12 h / 24 h ; correction possible de l'heure dans le sens horaire et anti-horaire ; présélection de commutation ; interrupteur manuel à 3 positions : MARCHE permanente/ARRÊT permanent ; affichage de l'état de commutation ; bornes enfichables DuoFix à ressort pour 2 conducteurs ; 1 inverseur 16 A / 250 V~ ; 230 V / 50 Hz ;couvercle transparent plombable.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l’emploi
...

Fabricant : Theben

Type : SYN 161 d
N° de réf. : 1610011

Unité : ST


