# Texte de soumission

# Détecteur de présence theRonda S360-101 DE WH

**N° de réf. blanc : 2080565**

Caractéristiques :

* Détecteur de présence passif à infrarouge pour montage au plafond
* Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d’éclairage et CVC
* Zone de détection ronde 360°, d'une portée pouvant atteindre 64 m2 (Ø 9 m)
* Mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED
* Fonctionnement en mode automatique
* Valeur de consigne de luminosité réglable, fonction d'apprentissage
* **Réduction de la temporisation à l'extinction en cas de présence brève (présence de courte durée)**
* Fonction impulsions pour minuteries d'escalier
* Sensibilité de détection réglable
* Mise en service immédiate grâce aux préréglages effectués en usine
* Paramétrable à distance avec la télécommande
* Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection

Caractéristiques techniques :

Tension de service : 230 V CA

Fréquence : 50 Hz

Propre consommation : **e**nv. 0,5 W

Zone de détection, personnes assises : Ø 4 m (haut. 3 m)

Zone de détection, personnes en mouvement : Ø 8 m pour mouvements tangentiels, Ø 4 m pour mouvements radiaux (haut. 3 m)

Hauteur de montage : 2 - 4 m

Canal A éclairage : Relais, 1 contact à fermeture 230 V / 10 A, 2300 W ou 1150 VA (cos ϕ = 0,5)

Puissance de commutation max. de LED : 250 W

Courant à l'enclenchement max. :400 A / 200 µs

Valeur de commutation de la luminosité : 30 – 3000 lux

Temporisation de l'éclairage à l'extinction : 10 s – 60 min

Canal H Présence : Relais, 1 contact à fermeture hors tension 220 V CC / 50 W ou 250 V CA / 50 VA

Temporisation à l'extinction de la présence : 10 s – 120 min

Temporisation à l'enclenchement de la présence : 0 s – 10 min

**Indice de protection : IP 54 (à l'état monté)**

Température de service : -15 °C à +50 °C

Dimensions : Ø 85 mm, profondeur de montage 74 mm

Montage : en faux plafond avec ressorts, découpe au plafond Ø 62 – 70 mm

Accessoires en option :

### Télécommande universelle « theSenda B »

Télécommande de l'utilisateur avec luxmètre intégré.

Télécommande de l'installateur : l'appli gratuite « theSenda Plug » permet la mise en service ou l'adaptation des paramètres en toute convivialité. Les jeux de paramètres peuvent être sauvegardés et désignés de manière personnalisée ainsi qu'être exportés pour l'archivage, par exemple par e-mail.

**N° de réf. : 9070985**

### Télécommande de maintenance « theSenda P »

**N° de réf. : 9070910**

### Télécommande de l'utilisateur « theSenda S »

**N° de réf. : 9070911**

### Cache à clipser « Cover 85 GR »

**N° de réf. : 9070594 (gris)**