Contaore di esercizio, frontale 48 x 48 mm, montaggio su pannello frontale (BZ 142-1  240 V)

Contaore di esercizio; pannello frontale 48 x 48 mm; apertura per montaggio 46 x 46 mm; fissaggio a scatto e con grappa di fissaggio; 
contatore fino a 99.999,99 ore; collegamento con morsetti o spina piatta; 
tensione di esercizio 230-240 V~ /50 Hz; 
colore del contenitore: antracite.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: BZ 142-1 

Cod.art. : 1420721

Unità: PZ
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