Contaore di esercizio, frontale 48 x 48 mm, basetta a innesto per montaggio a parete

Contaore di esercizio; pannello frontale 48 x 48 mm; apertura per montaggio 46 x 46 mm; fissaggio a scatto e con grappa di fissaggio; contatore fino a 99.999,99 ore; basetta a innesto per fissaggio a vite e fissaggio veloce per guida a norma da 35 mm; morsetti a vite; tensione di esercizio 230 V~ /50 Hz; colore del contenitore: antracite.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: BZ 142-3

Cod.art. : 1420723

Unità: PZ
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