Temporizzatore luce scale per installazione su barra DIN  (usato nelle ristrutturazioni di vecchi impianti)   (ELPA 9)

Temporizzatore luce scale per installazione su barra DIN ; larghezza 1 modulo; intervallo 1 - 7 minuti; non inseribile a valle; solo per collegamento a 3 conduttori; carico max spie pulsanti 50 mA;; 1 contatto di chiusura 16(6)A/230V~

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: ELPA 9

Cod.art. : 0090001

Unità: PZ




Accessori:
Copertura morsetti
Cod.art.: 907 0 065
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