Centralina comfort, modulo di regolazione della luminosità, 2 canali (LUXOR 405 modulo di regolazione della luminosità)
	
modulo di regolazione della luminosità a 2 canali; modulo di ampliamento LUXOR 405; alloggiamento per installazione in serie (4 MODULI );
fissaggio rapido; larghezza 72 mm; interfaccia COM a 2 fili; funzionamento "stand alone"; 2 ingressi per tasti; 2 ingressi per sensore di movimento; ingresso per 3 scene di luce; 4 programmi di selezione per il comportamento di regolazione della luminosità; C1: dimmer universale 300 W/VA; C2: dimmer universale 300 W/VA; C1 + C2: dimmer universale 500 W/VA; interruttore manuale; LED di indicazione dei segnali di ingresso/uscita; indicazione di sovracorrente; tensione di esercizio 230V~; 50 Hz.



Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben
Modello: LUXOR 405
Cod.art. : 4050000
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