Attuatore di commutazione KNX a 8 canali, apparecchio base (RMG 8 S KNX)
	
Attuatore di commutazione KNX con uscite relè per 8 canali di commutazione; 
possibilità di ampliamento con RME 8 S fino a 24 canali o con altri apparecchi di ampliamento MIX; alloggiamento per installazione su barra DIN 
larghezza 72 mm; l'apparecchio base e l'accoppiamento bus sono separabili meccanicamente e possono essere sostituiti in modo indipendente l'uno dall'altro. Indicazione stato di commutazione a LED per ogni canale; interruttore manuale con indicazione dello stato (anche senza tensione bus); collegamenti, tipo di contatto (di apertura/chiusura) e partecipazione a comandi centrali come ON permanente, OFF permanente, inserimento centralizzato e memorizzazione/richiamo scena; funzioni di commutazione: ON/OFF, impulso, ritardo ON/OFF, luce scale con preavviso secondo DIN 18015-2; collegamenti logici: bloccaggio, AND, sbloccaggio, OR. Oggetto di indicazione di stato per ogni canale; oggetti centralizzati con e senza priorità; richiamo e memorizzazione di scene (oggetto); oggetto di scena per ogni canale; 16A/250V~ cos phi = 1.



Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben
Modello: RMG 8 S KNX
Cod.art. : 4930220
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