Igrostato per montaggio a parete (SOTHIS 715)
	
Igrostato per montaggio a parete; contenitore 74 x 74 mm; profondità 28 mm; campo d'impostazione 35-100% rF; contenitore a parete 74 x 74 x 28 mm; 1 contatto di commutazione; umidificazione 2A/250V~; deumidificazione 5 A/250V~





Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: SOTHIS 715

Cod.art. : 7150002

Unità: PZ
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