Timer per installazione fronte pannello ,;24 ore, segmenti, con riserva di carica, 
(SUL 189 s)

Timer con basetta a innesto; mascherina frontale 72 x 72 mm; grappa di fissaggio; riserva di carica di ca. 3 giorni; programma 24 ore; tempo di commutazione più breve 15 min.; 1 contatto di commutazione 10A/250V~; copertura trasparente.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: SUL 189 S 

Cod.art. : 1890801

Unità: PZ
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