# Ein Bild, das drinnen, Toilette, Licht enthält. Automatisch generierte BeschreibungTesto d'appalto

# Rivelatore di movimento theMova S360-100 AP WH

**N. d'ordine Bianco: 1030550**

Caratteristiche:

* Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
* Comando automatico in funzione del movimento e della luminosità per illuminazione
* Range di rilevamento circolare 360°, in movimento fino a 64 m2 (Ø 9 m)
* Modalità sensore di luce diurna per il controllo dell‘illu-minazione in funzione della luminosità, commutabile tramite app
* Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
* Funzionamento automatico
* Valore di luminosità predefinito impostabile, funzione di apprendimento Teach-in
* **Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve termine)**
* Funzione ad impulso per temporizzatore luce scala
* Sensibilità di rilevamento regolabile
* Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica
* Parametrizzabile a distanza tramite telecomando
* Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento

Dati tecnici:

Tensione d'esercizio: 230 V AC

Frequenza: 50 Hz

Consumo proprio:ca. 0.5 W

Range di rilevamento in movimento: Ø 8 m tangenziale, Ø 4 m radiale (Mh. 3m)

Altezza di montaggio Mh: 2 - 4 m

Canale A luce: Relè, 1 contatto di chiusura 230 V / 10 A, 2300 W oppure 1150 VA (cos ϕ = 0.5)

Potenza di commutazione max. LED: 250 W

Corrente di inserzione max:400 A / 200 µs

Valore di commutazione della luminosità: 30 – 3000 Lux

Tempo di coda luce: 10 s – 60 min

**Tipo di protezione: IP 54 (da montato)**

Temperatura d'esercizio: da -15° C a +50° C

Dimensioni: Ø 85 mm, profondità d'integrazione 74 mm

Montaggio: in solai cavi con molle, sezione d'incasso Ø 62 – 70 mm

Accessori opzionali:

### Telecomando universale "theSenda B"

Telecomando utente con luxmetro integrato.

Telecomando installatore: con l'app gratuita "theSenda Plug" è possibile eseguire una messa in servizio di facile realizzazione o la regolazione dei parametri. I set di parametri possono essere salvati e designati ed esportati per l'archiviazione, ad esempio via e-mail.

**N. d'ordine: 9070985**

### Telecomando di assistenza "theSenda P"

**N. d'ordine: 9070910**

### Telecomando utente "theSenda S"

**N. d'ordine: 9070911**