
	
	                                                               


	
Texte de soumission 
Détecteur de mouvement/de présence 
theMura S180 Slave B UP
N° de réf. : 2060760

Caractéristiques : 
· Détecteur de mouvement/de présence passif infrarouge pour montage mural dans un boîtier encastré
· Sans cache, convient à de nombreux programmes d'interrupteur habituels (avec accessoires), pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
· Appareil esclave pour l'extension de la zone de détection des détecteurs theMura
· Zone de détection rectangulaire 170°, max. 14 x 17 m
· Limitation des zones comprise dans le contenu de livraison
· Bouton-poussoir intégré (désactivable)
· Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique commutable (à régler via le maître)
· Fonction d'éclairage d'escalier (à régler via le maître)
· Fonction longue durée (à régler via le maître)
· Mise en service immédiate grâce aux préréglages effectués en usine 
· Mode test pour vérifier la zone de détection

Caractéristiques techniques :
Tension de service : 		230 V CA
Fréquence : 			50 - 60 Hz
Propre consommation : 	Env. 0,4 W
Zone de détection radiale : 	12 x 10 m
Zone de détection tangentielle : 	14 x 17 m
Hauteur de montage Mh : 	0,8 – 1,2 m
Indice de protection : 		IP 20
Température de service : 	-15 °C à +45 °C
Dimensions : 			85 x 85 mm, profondeur de montage 37 mm
Montage : 			Pose murale dans boîtier encastré taille 1















Accessoires en option :


Cache theMura FED WH
Blanc, style adapté à Feller EDIZIOdue
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070786


Cache theMura LM WH
Blanc, style adapté à Legrand Mosaic
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070787


Cache theMura BJBSI WH
Blanc, style adapté à BJE balance SI
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070788


Cache theMura JAS WH
Blanc, style adapté à Jung AS 500
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070789


Cache theMura MMP WH
Blanc, style adapté à Merten M-Plan
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070790


Cache theMura GS WH
Blanc, style adapté à Gira Standard 55
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070791


Cache theMura BS WH
Blanc, style adapté à Berker S.1
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070792


Cache theMura Theben WH
Blanc, dans le style de Theben
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070798
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