KNX-Raumcontroller, integrierter Temperaturregler, KNX Data Secure (iON 108 KNX)

KNX-Raumcontroller mit integriertem Busankoppler, Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure, Zugriff auf den Raumcontroller über Bluetooth und Bedienung mit iONplay-App, LC-Display zur Anzeige von Funktionen, Icons und Werten, Integrierter Temperaturregler zur Regelung und Steuerung von Betriebsart, Temperatur und Lüfterstufe, 20 frei parametrierbare Funktionen, Freie Zuordnung von Icons zu den Funktionen (40 Icons zur Auswahl), Steuerung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Betriebsart, Szene, Farbsteuerung, Sequenz, Displayhelligkeit über Objekt oder Parameter individuell einstellbar, Automatische Helligkeitsregelung des Displays in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit, Funktionsüberwachung über Objekt (Signalisierung einer Demontage), Montage von zwei iON Tastsensoren auf Standard-Doppeldose mit Zubehör möglich

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

[bookmark: _Hlk113022796]Farbe: Weiß
Typ: iON 108 KNX
Bestell-Nr.: 4969238

Farbe: Schwarz
Typ: iON 108 KNX BK
Bestell-Nr.: 4969248

Farbe: Silber
Typ: iON 108 KNX SR
Bestell-Nr.: 4969268


Einheit: ST

