EIB/KNX Nebenuhr, einseitige Wanduhr, für Operationssaal (OSIRIA 232 BQ-EIB/KNX)
	
EIB/KNX Nebenuhr; einseitige Einbau - Wanduhr für Operationssaal; Ziffernblattabmessungen 25 x 25 cm; Strichziffern; Zifferblattdruck nach DIN 41 091; schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige; roter  Sekundenzeiger; reinigungs- und desinfektionsresistenter Gehäuserahmen aus rostfreiem Edelstahl; in eingebautem Zustand staub- und feuchtigkeitsgeschützt; Gehäuseabmessungen 30,1 x 30,1 cm; Höhe 6,0 cm; Gangreserve ca. 10 Tage.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen
...

Fabrikat: Theben

Typ: OSIRIA 232 BQ-EIB/KNX
Bestell-Nr.: 5009223

Einheit: ST

