KNX Wetterstation, Wind, Regen, Helligkeit, Temperatur, integrierter GNSS-Empfänger (Meteodata 140 S GPS KNX)
	
Kombisensor/Wetterstation, zum Erfassen von Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur, integrierter GNSS-Empfänger (GPS, GNSS, Galileo, QZSS), automatische Berechnung von Elevation und Azimut, Regensensor mit Heizung, zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung mit automatischer Sonnenstandsnachführung, Erfassung und Auswertung direkt im Gerät, Sonnenschutz für bis zu acht Fassaden durch 3 integrierte Helligkeitssensoren, 4 zusätzliche Schwellwertkanäle zur Verknüpfung externer KNX Sensoren, 6 Logikkanäle, Anzeige der Wetterdaten z. B. mit Multifunktionsdisplay VARIA 826 KNX, Betriebsspannung 110-230 V AC

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen


Fabrikat: Theben

Typ: Meteodata 140 S GPS KNX
Bestell-Nr.: 1409208

Einheit: ST



Zubehör:

Mastbefestigung für Durchmesser 60-80 mm
Bestell-Nr. 907380
