Bloc d'alimentation pour capteur de CO2
	
Bloc d'alimentation 24 V/12 W pour montage encastré sous le capteur de CO2

Livraison et montage


Fabricant : Theben

Type : Bloc d'alimentation pour capteur de CO2
N° de réf. : 907 0 494

Unité : ST


