Horloge secondaire EIB/KNX, modèle mural à une seule face (OSIRIA 251 BQ-EIB/KNX)
	
Horloge secondaire EIB/KNX adaptée aux écoles et aux salles de sport ; protection contre les ballons limité ; horloge murale d’intérieur à une seule face ; cadran carré de 40 x 40 cm ; cadran métallique blanc avec chiffres arabes noirs ; impression conforme à la norme DIN 41 09 ; verre de sécurité composite ; boîtier métallique très stable ; dimensions 40 x 40 cm ; épaisseur de 10 cm.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation
...

Fabricant : Theben

Type : OSIRIA 251 BQ-EIB/KNX
N° de réf. : 5009252

Conditionnement : à la pièce

