Horloge montée en série, 60 min., segments, 3 UD (SYN 151 d)

Horloge montée en série sans réserve de marche ; largeur 52,5 mm ; segment de programmation 60 min. ; période de commutation minimale 37,5 sec. ; présélection de commutation ; commutateur manuel avec 3 positions : MARCHE permanente/ARRÊT permanent ; affichage de l'état de commutation ; bornes enfichables à ressort pour 2 conducteurs ; 1 inverseur 10 A/250 V~ ; 230 V / 50 Hz ; couvercle transparent plombable.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l’emploi
...

Fabricant : Theben

Type : SYN 151 d
N° de réf. : 1510011

Unité : ST

