Contaore di esercizio per installazione su barra DIN , 2 MODULI  (BZ 145)

Contaore di esercizio per installazione su barra DIN ; larghezza 35 mm; morsetti a vite; contatore fino a 99.999,9 ore; tensione di esercizio 230 V~/50 Hz

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: BZ 145-230V

Cod.art. : 1450000

Unità: PZ





Accessori:
Calotta coprimorsetti

Cod.art. : 907 0 064
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