Orologio da muro monofacciale KNX  (OSIRIA 251 BQ  KNX)
	
Orologio da muro monofacciale KNX per interni   ad es. per scuole e palestre; limitato a prova di pallone, quadrante quadrato 40 x 40 cm; quadrante in metallo bianco con numeri arabi neri; stampa secondo DIN 41 09; vetro di sicurezza stratificato; contenitore metallico molto stabile; dimensioni 40 x 40 cm; altezza 10 cm


Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: OSIRIA 251 BQ KNX

Cod.art. : 5009252

Unità: PZ
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