Cronotermostato, programma 24 ore o 7 giorni,  con riserva di carica, (RAM 782)
	
Cronotermostato analogico elettronico con abbassamento notturno automatico;
Commutabile per programma giornaliero o settimanale; programmabile ogni 5 min. o 30 min.; 
Tempo di commutazione più breve per programma settimanale 2 ore; temperatura diurna e notturna impostabile da +10°C a 30°C; commutatore di modalità operativa; protezione antigelo 6°C;
interruttore Party; controllo visivo; riduzione termica e punto di lavoro impostabili. 
Collegamento per comando telefonico; riserva di carica di 3 giorni; contenitore di colore bianco; 
1 contatto di commutazione 6A/250V~.


Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 782

Cod.art. : 7820030

Unità: PZ
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