Sensore termico a  pavimento (IP65) (Sensore termico a pavimento)
	
Sensore termico  a pavimento (IP65); ; cavo di collegamento 4 m; diametro del sensore 6 mm

	

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: Sensore termico a pavimento 

Cod.art. : 9070321

Unità: PZ
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