Timer analogico   per installazione su barra DIN ;  24 ore e 7 giorni ; 
A cavalieri, con riserva di carica, 3 moduli (SUL 188 hw)

Timer per installazione su barra DIN ;  con  riserva di carica; larghezza 52,5 mm; programma 24 ore + 7 giorni; tempo di commutazione più breve 45 min./12 ore; 
2 contatti (in serie per il 24h e 7 g) 10A/250V~;    copertura trasparente piombabile.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: SUL 188 HW 

Cod.art. : 1880108

Unità: PZ



Accessori:
Calotta coprimorsetti
Cod.art. : 907 0 061







































23.2.2011



